液氯储槽、收发房顶抢修招标工作量

因 6月 10 日台风影响，液氯储槽房顶PVC瓦楞瓦、脊瓦（3mm厚）等破损（见图一图二），需要紧急修复。对损坏的屋顶PVC防腐瓦进行更换，总面积约 50平方，作业高度12米。收发树脂瓦破损修复：树脂瓦3.8×6米（要求树脂瓦厚度5mm，压带加固40×4 公分× 12米）拆装，作业高度10米。透明玻璃钢瓦3.2×3米（要求透明玻璃钢瓦厚度5mm,压条加固40×4公分×6米）拆装、作业高度4米

施工方式

(1)搭接:波浪瓦系列搭接两个瓦波、屋面瓦、墙体板、免拆、吊顶系列均搭接一个瓦波;长度搭接(纵向搭接)不能小于100mm。

(2)固定：使用自攻螺丝固定波浪瓦，必须使用专业配件（见图三）固定并使用专用木钉固定。每根柳条、每张瓦需均匀安装两套配件，配件必须固定在波峰上。瓦的纵向边缘处，每个波峰都要用配件固定在柳条上，在风大地区需辅助加固措施。墙体板在安装时，在两张墙体板的搭接处每两个橡条之间需要用两个以上拉铆钉固定拧螺母时松紧要适度，且不可过紧安装防腐瓦时，瓦的下面要用专用垫片安装起脊屋面时，两侧瓦与脊瓦要同时安装。

(3)切割瓦时使用圆片细锯

**施工方需现场查看，确定方案报价**，涉及脚手架、车辆由施工方负责。工完料净场地清，废料放入制定地点，施工人员需持有登高证并接受我公司以及新区推行外包项目、劳务派遣人员申报制度（见附页），安全培训教育合格方可施工。

图一

图二



图三

